增列輸入規定代號「375」之機械、設備及器具範圍

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 產品名稱 | 應辦理申報網站登錄之產品範圍 | 增列輸入規定代號「375」之施行日期 |
| 動力衝剪機械 | 限衝程>6mm，滑塊移動速度>30mm/s，人工上下料之金屬冷作機械，但排除常態加工模式為自動上下料之機械 | 106年1月1日 |
| 手推刨床 | 限人工上下料之木工用手推刨床 | 106年1月1日 |
| 木材加工用圓盤鋸 | 具有木材加工功能之圓盤鋸，刀具固定者，以人工進退料者為限；倘工件固定者，以刀具採取人工導引者為限，含製榫機、多軸製榫機及手持式圓盤鋸 | 106年1月1日 |
| 研磨機 | 研磨輪固定者，以人工進退料者為限；倘工件固定者，以研磨輪採取人工導引者為限，含手持式研磨機。但排除非使用鋁氧質系研磨輪者，或常態加工模式為自動進退料或進給之專用研磨設備 | 106年1月1日 |
| 研磨輪 | 限以結合劑膠結鋁氧質系之研磨砂粒，所製成輪形研磨工具 | 106年1月1日 |
| 防爆電氣設備 | 國家標準CNS 3376系列、CNS 15591系列、國際標準IEC 60079系列、IEC 61241系列或與其同等標準所定須完成防爆驗證測試合格始能搭配組裝，以具完整有效防爆功能之防爆電氣設備 | 104年2月1日(暫僅防爆燈具、防爆電動機及防爆開關(箱)等3項) |
| 動力堆高機 | 限使用非人力或非獸力為行駛動力之叉舉車；另於機械設備器具安全標準附表九、十、十一及十二所列種類10噸以下之堆高機 |  |
| 動力衝剪機械之光電式安全裝置 | 限用於動力衝剪機械之光電式安全裝置 |  |
| 手推刨床之刃部接觸預防裝置 | 限用於手推刨床之刃部接觸預防裝置 |  |
| 木材加工用圓盤鋸之反撥預防裝置及鋸齒接觸預防裝置 | 限用於木材加工用圓盤鋸之反撥預防裝置及鋸齒接觸預防裝置 |  |